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Stavba nového solankového inhalatoria v parku Boženy Němcové se dostává do jedné z nejzajímavějších fází. Na řadu přichází trnková výplň, po které bude v budoucnu stékat solanka. Její osazování je z velké části ruční práce a stavbaři se při ní neobejdou bez pevných svářečských rukavic. Důvod je jednoduchý – jednotlivé svazky jsou tvořeny větvičkami s tisíci ostrých trnů.

„Výplň se po osazení musí ručně upravit a srovnat do požadovaného tvaru, aby byla pravidelná a zároveň dobře vypadala. A protože pracujeme s velkým množstvím trnitých větví, bez opravdu pevných rukavic se tady neobejdeme. Používáme proto svářečské rukavice,“ vysvětlil hlavní stavbyvedoucí Lukáš Horuta ze společnosti Metrostav.

Než se větvičky vůbec dostanou do konstrukce inhalatoria, procházejí poměrně náročnou přípravou.

„U dodavatele se nejprve třídí, skládají a svazují tak, aby z nich bylo možné vytvořit pravidelné snopy. Ty se následně dopravují na stavbu a postupně ručně ukládají do připravených prostor solankové stěny,“ dodal Horuta.

Tato mravenčí práce vyžaduje velkou dávku zkušenosti, zručnosti i trpělivosti. Celé inhalatorium totiž pojme přibližně 200 metrů krychlových trnkové výplně.

„Všechno hraje svou roli. Podcenit nesmíme ani přípravu, ani samotné osazení. Je zásadní, aby solanka výplní správně protékala a na hustě uložených větvičkách se tříštila na drobné kapky, které se následně odpařují do okolního vzduchu a vytvářejí charakteristické mikroklima. Proto je důležitá nejen hustota a pravidelnost výplně, ale i pečlivost při samotném ukládání,“ vysvětlil hlavní stavbyvedoucí.

Samotná stavba objektu inhalatoria se postupně blíží do finální fáze. Hotová je nosná konstrukce včetně rozvodů vody, kanalizace a elektřiny i všechny zpevněné plochy ze žulové dlažby. Dokončují se terénní úpravy včetně květinového záhonu.

„Nainstalovali jsme lavičky a spodní rošt pro trnkovou výplň. Osvětlení a bezpečnostní kamery budeme osazovat v průběhu září. Závěrem projde celý systém zkušebním spuštěním,“ dodal Tomáš Karpeta, zástupce hlavního stavbyvedoucího.

Práce současně pokračují také na rekonstrukci historických zámeckých koníren a bývalé mléčnice. U mléčnice se kromě statického zajištění objektu dokončuje obnova historického krovu a konstrukce střechy. Zároveň se pracuje na kanalizaci, opatřeních proti pronikání radonu z podloží a přípravě podloží pro základové desky obou objektů.

„Obnovujeme i části zdiva a nadokenní klenby z plných cihel. Velkou pozornost věnujeme historickému krovu, protože chceme zachovat co největší množství jeho původních částí,“ doplnil Karpeta.

U samotných koníren pokračují práce na nových základech a částečně také na nových vyzdívkách. Dokončen je už nový krov včetně dřevěného záklopu a postupně se připravují další práce uvnitř objektu. Celá rekonstrukce probíhá pod dohledem pracovníků památkového ústavu. U historických objektů je totiž důležité nejen stavbu opravit, ale především zachovat její původní charakter.

Odkaz na fotogalerii:
https://foto.karvina.cz:5001/?launchApp=SYNO.Foto.AppInstance#/shared_space/folder/475
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